教练员实际操作要领考核要求

一、规范化操作的讲解(30分)

1、上、下车动作及驾驶姿势

操作要求：环视车辆，确保安全；驾驶姿势要求自然、舒展、便于操作。

上车方法：从右后车门下车，按逆时针方向绕过车头，环视车辆至左前门，喊报告向车后瞭望，确认安全后左手打开车门，同时换至门内把，右手拉住方向盘，右脚伸进驾驶室放在油门踏板上，顺势侧身坐进驾驶室，收起左脚放至离合器踏板的左下方，左手关紧车门，上车动作应自然顺畅。

下车动作：采用“二次开门法” 下车，先侧头观察左后视镜，注意来往车辆，确认安全后，左手打开车门少许，向后瞭望，再次确认安全后打开车门下车，下车动作与上车动作相反，下车关好车门。绕过车尾环视车辆，从右后门上车。

驾驶姿势：上车后，车辆起动前，先调整前后位置，再调整靠背位置，使身体与方向盘保持合适的距离（以左脚将离合器踩到底为宜），上身成110°左右坐姿，腰背部紧贴座位，身体正直，双眼平视，左脚放在离合器左下方，右脚脚搁在油门踏扳上，能自如操纵各操纵机件，然后系好安全带（注意快拉锁止的特性），并保持充沛的精力。

2、离合器的使用：

操作要求：一踩到底、一抬到点，联动及时、接合平稳。

离合器踏板的操作方法：左前脚掌放在离合器踏板上，以膝关节和踝关节的屈伸做踏下和放松动作，踏离合器踏板时，动作要迅速，一踏踩到底以达到彻底分离，抬离合器踏板时要做到“二快、二慢、 停顿”的操作要领。

一快：当开始松抬离合器时，动作要快；（消除空行程）

一慢：当离合器接近接合状态（初联动），动作要慢；

一停顿：当离合器抬到接合状态（半联动），要做停顿；

二慢：当离合器抬到即将离开“联动点”位置要慢；

二快：当离合器抬至完全接合（进入离合器的自由行程）时，动作要快。

三种现象可以帮助体会和判断“联动点”：

①听发动机声音的变化；

②凭车身抖动的感觉；

③车辆有明显“抬头”感觉。

3、油门踏板、制动踏板的使用：

操作要求：轻踏、缓抬；力松脚不离。

油门踏板的操作方法：操作油门踏板时，应以右脚跟部靠在驾驶室地板上作为支点，前脚掌轻踏在油门踏板上，用踝关节的伸屈使踏板放松和踏下。踏、松油门踏板用力要柔和，做到“轻踏、缓抬”，不可忽踏忽抬或连续抖动。

液压制动踏板的使用方法：右脚掌平放在踏板上，用膝关节的伸屈踏下或抬起。

运用制动踏板时要根据车速、道路情况合理控制和调整制动力，遵循“轻-重-轻”“重在前，修在后”的原则。

4、变速杆的握法及操作要领：

操作要求：注意用力的适度和移动的幅度。

变速杆的握法及操作方法：右于掌心贴住球头，五指向下自然握住球头（可根据不同档位的需要，手掌做适当的转动）以手腕和肘关节的力量为主，肩关节为辅，操作时，两眼平视前方，左手握稳方向盘，配合油门和离合器，准确地脱出和挂进某一选定的档位。不可强拉；硬推和下视变速杆。

5、起步动作（平路及坡道）：

操作要求：迅速、平稳、不闯动、不后溜、不熄火。

起动：先检查驻车制动器是否拉紧，踩下离合器踏板，将变速杆移入空档位置，转动点火开关至起动档，待起动后即松开点火开关。

平路起步：开左转向灯→踩下离合器踏板→挂入起步档→鸣喇叭（向左侧头观察左后视镜，确认安全后）→抬离合器踏板（至半联动）→松于制动并加适量油→起步→关灯。

上坡起步：程序与平路起步相似。为防止车辆后溜；在松手制动前适当加点油门，使发动机转速适当提高，将离合器抬至半联动时放松手制动，缓抬离合器，平稳起步。

6、制动、停车动作：

操作要求：安全、平稳、合理、准确。

预见性制动：在思想上、技术上都有所准备，根据需要使用不同的制动力度，使车辆达到平稳减速和停车的目的。

紧急制动：遇到紧急情况时，应迅速将制动踏板全部踏下，使车辆在最短时问和距离内停下。

停车动作：打开右转向灯→松油门→踩下脚制动→车速降至20KM/小时左右时踩下离合器，侧头观察右后视镜，确认安全后利用三把方向靠边→停车→拉紧手制动→变速杆移入空档（如熄火停车、上坡、平路将变速器挂入一档，下坡挂入倒档）→关转向灯→抬离合器→松脚制动踏板。（注意车辆快停车时，适时松一点制动，使车辆平稳停下）

7、换档动作（加、减档）：

操作要求：正确及时、配合协调、平稳、动作迅速。

加档：（低档换高档）根据路面情况选择合适的油门加油冲速，当动力有余时及时松抬油门踏板，同时踩下离合器踏板，将变速杆换入高一档位；抬离合器踏板，油门及时跟上。

减档：（高档换低档）发动机缺乏动力时应及时减档，松抬油门踏板同时踩下离合器踏板，将变速杆换入低档位（或换入所需档位），抬离合器踏板，油门及时跟上。

8、转向盘的握法及运用：

操作要求：双手用力均匀柔和、配合协调。

握法：四指从转向盘外缘握向内缘，大拇指自然伸直贴在盘缘的内侧。

操作方法：握转向盘时双手基本持平，操纵转向盘时采用一手拉动，一手辅助推送，当其中一手至6时时即快速反手复位圾时拉动转向盘。应避免以下几种错误的方法：1．搓方向2.绞方向3.双手集于一侧4.操内把方向5．原地打方向。

不允许出现：1.双手离开方向盘；2.单手不能有效地控制方向，或方向不稳不准；3.猛打猛回。

9、红外线场考教学重点：

要求：按红外线场考要求进行训练。

教学重点：合理控制离合器半联动，保持车辆匀速前进，防止“中停”或车速过快。在打方向的时，随着行驶阻力的增加，车速下降，应将离合器的联动点适当上抬高一点。在回正方向时，随着行驶阻力的减少，车速加快，应将离合器联动位置适当压下，以达到控制车速的目的；即所谓的“压离合器”。在控制打方向的时机时，应遵循“对杆打方向，看杆回方向，到点停车”的基本方法。

10、日常维护

目的：确保车辆技术状况良好，预防机械事故发生。

内容：清洁、补给、安全检视。分出车前、行驶中、中途停车时、回场后等四项内容。

操作步骤：采用以“目测法”为主，逆时针方向绕车一周检视车辆，按从前到后、从上到下、由外向内的步骤进行操作。

具体内容：（选择某一项进行讲解）

(1)出车前：车身外部目测检查，重点检查轮胎气压，螺帽、机油、燃油、冷却液、风扇皮带、油管、灯光、仪表、雨刮器和六大件操纵机构，有关证件和随车物品。

(2)行驶中：用看、听、闻的方法来判断车辆工况是否正常。具体看仪表工况、听有无异响、闻的无异味。

(3)中途停车时：除目测检查范围外，重点检查轮毂、制动毂、差速器外壳的温度（用感应法）来判断各运动部件工况是否正常。

(4)回场后：做好车辆的清洁工作用目测法绕车辆一周检查，发现故障及时报修，使车辆始终保持良好技术状况。

二、实际教学的示范与讲解（40分）

l、单边桥

目的：训练学员对所驾驶的车辆，能准确运用方向，并对所有车轮位置的直线行驶轨迹的正确判断和掌握车辆不平行运行技术，

技术要求：驾驶人要正确掌握方向，将甲、乙两桥分别用左、右边轮压于轮下，平衡通过，

小型车使用一档（含）以上档位，其它车用二档（含）以上档位

扣分标准：(1)其中有一轮未上桥一次的，扣20分(2)已骑上桥面，在行驶中出现一个车轮掉下桥面一次的，扣10分．

操作方法：(1)先上左，左侧引擎盖筋对准左侧单轨内侧即为左轮轨迹

(2)后上右，右侧单轨与引擎盖中间处对齐即为右侧轮轨迹(或当感觉左后车轮下单轨，向右打一把方向(180°)，行进少许，左打方向(270°)，再右打方向(90°)。)

2、通过连续障碍（圆饼）

目的：训练学员驾车通过连续障碍时，对各车轮行驶轨迹和内轮差位置的判断能力。

技术要求：该路段共设置6块圆饼，要求除小型车用一档外，其它车型驾驶用二档（含）以上车速，将车骑于圆饼之上通过，车轮不得碰、擦、压圆饼，并且不得超、压两侧路边缘线

扣分标准：(1)不按规定路线完成的，考试不及格(2)车轮出路边缘线一次的，不及格(3)骑、扎一个圆饼或骑轧两侧边缘线的，扣20分(4)碰、擦一个圆饼的，扣10分

操作方法：进入1、2号圆饼，注意左前轮靠近圆饼左侧以增加右后轮转弯半径，车辆左前角对准第三个圆饼中心时向左打一圈方向进入第三圆饼，第三圆饼将到引擎盖中心

时回正方向，前进少许，待右侧挡风玻璃下角30厘米处对准第四圆饼右边缘时，向右打一圈半方向，第四圆饼被引擎盖挡着看不见时回正方向，前进少许，待挡风玻璃左下方对准第五圆饼左边缘时，向左打一圈半方向，第五圆饼被引擎盖挡着看不见时回正方向，前进少许，待右侧挡风玻璃下角30厘米处对准第六圆饼右边缘时，向右打一圈半方向，第六圆饼被引擎盖挡着看不见时回正方向，前进少许，适量向左打方向，骑过圆饼，根据不同车型和不同车速，回转方向的时机有所变化，但要记住“速快方向快，速慢方向慢”的基本要求。

3、侧方停车位

目的：让学员掌握将整车正确停于路右车位（库）中的技能，以适应日常驾驶生活中临时停车的需要。

技术要求：学员驾驶车辆在不碰、擦库位桩杆，车轮不压碰车道边线、库位边线的情况下，通过一进一退的方式，将整车移入右侧库位中。

扣分标准：(1)车辆入库停止后，车身出线，不合格(2)碰擦桩杆，不合格(3)行驶中轮胎压车道边线，扣10分。

操作方法：(1)车停于库位前端，平行于库位，离库位不超过30厘米(2)平行倒至右后三角窗看到1号标杆时，向右打足方向，看左后视镜，当看到4号标杆出现在镜中同时，向左打足方向，当车辆将要拉直时，回方向停车。

4、上坡停车、起步

目的：训练学员上坡路段驾驶车辆的能力，正确的在固定地点靠边停稳车辆，准确使用档位和离合器的能力，以适应在上坡路段等候放行时的操作需要，

技术要求：学员通过视觉和感觉及时判断坡道坡度、长短及路宽等道路情况，采取恰当的操作方法，控制车辆平稳停车和起步做到转向正确，换档迅速，方向、制动、离合器三者配合准确协调

扣分标准：(1)车辆保险杠未定于桩杆线上，前后超出50厘米的，不及格(2)起步时后溜大于30厘米的，不及格(3)车辆保险杠未定于桩杆线上，前后不超出50厘米的，扣20分(4)车身未靠边停止在距路右边线30厘米内的，扣20分(5)起步时后溜小于30厘米的，扣20分。

操作方法：按照场外道路训练方式

5、直角转弯

目的：考核驾驶人在急转弯路段能迅速运用方向并对车辆内、外轮差距进行正确判断，

技术要求：用低速按规定的路线行驶，一次不停车完成，车辆可以由左向右或右向左直角转弯通过

扣分标准：(1)车轮触轧突出点，不及格(2)驶出边缘线，不及格(3)车轮每触轧道路边缘线一次的，扣20分(4)借助倒车完成的，扣10分(5)中途停车的，扣10分。

操作方法：(1)采用一档低速行驶，可运用半联动但中途不得停车(2)左转弯：车辆紧靠右边50厘米以内，当车辆行进到驾驶人将要看不到前面边缘底边，向左迅速打足方向，车辆将要拉直的时候，回正方向(3)右转弯：车辆紧靠左边，当车辆行进到驾驶人将要看不到前面边缘底边，向右迅速打足方向，车辆将要拉直的时候，回正方向。

7、百米加减档

目的：培养学员对档位的熟悉程度

扣分标准：(1)在百米内未完成规定加、减档，不及格(2)越级换档，扣10分

操作方法：油门、离合器、档位动作快速准确，起步后做到“一带、二过、三拉足”加四再加到五档时，立即逐级减至二档停车

9、曲线行驶

目的：训练学员方向的运用与对车轮轨迹运行的掌握

技术要求：车辆从弯道的一端前进驶入，减速换档，以低档低速从另一端驶出．行驶中不得挤压路边缘线，方向运用自如。

扣分标准：(1)车轮位置判断有误，车辆挤轧路边缘线的，扣20分(2)控制方向时机不好，调整方向过早或过晚的，扣10分(3)驶出边缘线，不及格。

操作方法：右侧紧贴右边沿线，车头左侧对准右侧边沿线时，向左打方向，保持车头中心点对准右侧边沿，左右转弯交接处，车头中心点对准左侧边沿线，开始向右回方向，保持车头中心点对准左侧边沿往前行进

10、红外线桩考

目的：考核机动车驾驶人操控车辆完成侧方移位，倒车入库和正确判断车身空间位置的能力。

技术要求：从起点倒入乙库停正，再经过二进二退移位到甲库停正，前进穿过乙库到路上，倒入甲库停正，前进返回到起点。

扣分标准：(1)不按圳定路线、顺序行驶的，不及格(2)碰擦桩杆，不及格(3)车身出线，不及格(4)移库不入，不及格(5)熄火每次扣10分．

操作方法：(1)倒入甲乙库前需将车辆停在离道路边线1.2米1.5米之间(2)倒入甲乙两库可采用“绕中杆”的方法进行操作(3)侧方移位可依据库内桩杆作为参照物进行操作具体位置因人而异(4)合理控制好离合器，保持匀速进行

三、设定场景（30分）

1、行驶逃方向

现象：不能有效控制直线行驶的方向，右手在操作时方向偏离行驶轨迹，转弯前、后、方向打、回不及时。

原因：行驶时视距太近，双手握方向盘太死，运用方向手势错误，操作时眼睛下视，操作时右手用力过猛，转弯时打回方向的时机和量把握不当。

纠正措施：纠正方向盘的握法和运用方法，行驶中视距要远，提高操作动作的熟练程度，控制转弯时打回方向的量和时机。

2、错误的驾驶姿势

现象：驾驶姿势不正确造成方向运用不灵活，离合器、制动踏板、变速杆等操作不协调。

原因：身体与方向盘距离太近，身体往后躺，靠背太直。

纠正措施：调整座位，以左脚刚好能将离合器踩到底为宜，使身体与方向盘保持适当距离，上身成110°左右坐姿腰背部紧靠座位。

3、起步、换档抛离合器

现象：起步或换档时出现严重窜动，熄火等现象。

原因：脚踩离合器位不正确，联动点位置判断不准，

纠正措施：纠正操作方法，左脚前脚掌踏在离合器踏板上，以膝关节和踝关节的屈伸做踏下或放松动作松抬离合器踏板应做到“二快、二慢、一停顿”的要求进行操作。

4、换档时经常错档

现象：经常挂错档或换错档，甚至造成响齿。

原因：握变速杆手势错误，力度控制不当。

纠正措施：纠正握变速杆的手势，注意控制用力的适度和移动的幅度。

5、操作时眼睛下视

现象：操作时经常用眼睛去看操作件。

原因：操作不熟练，对所要操作的机件位置不熟。

纠正措施：加强基本动作训练，可采用原地熟悉各操作件位置。

6、运用方向时双手离把

现象：双手同时离开方向盘，松手自动同正等。

原因：方向运用不当，交叉方向接把、换手衔接不紧凑。

纠正措施：操纵方向盘时一手拉动，一手辅助推送，确定回位置，交叉方向接把、换手衔接紧凑。如右转弯，左手推方向到3时，方向还不够时，右手接到1时处，左手立即返回9时，随时准备左右运用方向，左转弯方法相同。

页 首