2013年驾考新规C1科目二考试 项目、操作要求及评判标准

（一）考试项目：

1. 倒车入库；

2. 坡道定点停车和起步；

3. 侧方停车；

4. 曲线行驶；

5.直角转弯；

（二）考试操作要求：

1. 倒车入库

a). 考试车辆运行路线

考试车辆运行路线见图1。

图1 倒车入库车辆运行图形

── 边线；

┄┄ 控制线；

→ 前进线；

┄→ 倒车线。

b). 操作要求

考试过程中，车辆进退途中不得停车。从道路一端控制线（车身压控制线）倒入车库停车，再前进出库向另一端驶过控制线后倒入车库停车，最后前进驶出车库。

2. 坡道定点停车和起步

控制车辆准确停车,平稳起步,车辆不得后溜。起步时间不得超过30s。

3. 侧方停车

a).考试车辆运行路线

考试车辆运行路线见图2。

图2 侧方停车考试车辆运行路线图

── 边线；

┄┄ 停车控制线；

┄→ 倒车线。

b). 操作要求

车辆在库前方靠右停稳后，一次倒车入库，中途不得停车，车轮不轧碰车道边线、库位边线。

4. 曲线行驶

驾驶车辆从弯道的一端前进驶入，从另一端驶出。行驶中转向、速度平稳。中途不得停车，车轮不得碰轧车道边线。

5.直角转弯

驾驶车辆按规定的线路行驶，由左向右或由右向左直角转弯，一次通过，中途不得停车，车轮不得碰轧车道边线。

（三）考试评判：考试满分为100分，成绩达到80分的为合格。

通用评判

1.不合格情形

a)不按规定使用安全带的；

b)遮挡、关闭车内音视频监控设备的；

c)不按考试员指令驾驶的；

d)不能正确使用灯光、雨刮器等车辆常用操纵件的；

e)起步时车辆后溜距离大于30cm的；

f)驾驶汽车双手同时离开转向盘的；

g)使用挡位与车速长时间不匹配，造成车辆发动机转速过高或过低的；

h)车辆在行驶中低头看挡或连续2次挂挡不进的；

i)行驶中空挡滑行的；

j)视线离开行驶方向超过2s的；

k)违反交通安全法律、法规，影响交通安全的；

l)不按交通信号灯、标志、标线或者民警指挥信号行驶的；

m)不按规定速度行驶的；

n)车辆行驶中骑轧车道中心实线或者车道边缘实线的；

o)长时间骑轧车道分界线行驶的；

p)对可能出现危险的情形未采取减速、鸣喇叭等安全措施的；

q) 因观察、判断或者操作不当出现危险情况的；

r)行驶中不能保持安全距离和安全车速的；

s)行驶中身体任何部位伸出车外的；

t)制动、加速踏板使用错误的；

u)考生未按照预约考试时间参加考试的。

2.扣10分情形

a)驾驶姿势不正确的；

b)起步时车辆后溜距离小于30cm的；

c)操纵转向盘手法不合理的；

d)起步或行驶中挂错挡，不能及时纠正的；

e)起步、转向、变更车道、超车、停车前不使用或错误使用转向灯的；

f)起步、转向、变更车道、超车、停车前，开转向灯少于3s即转向的；

g)转弯时，转、回方向过早、过晚，或者转向角度过大、过小的；

h)换挡时发生齿轮撞击的；

i)遇情况时不会合理使用离合器半联动控制车速的；

j)因操作不当造成发动机熄火一次的；

k)制动不平顺的。

专项评判

1. 倒车入库

倒车入库按下列规定评判：

a)不按规定路线、顺序行驶的，不合格；

b)车身出线的，不合格；

c)倒库不入的，不合格；

d)中途停车的，不合格。

2. 坡道定点停车和起步

坡道定点停车和起步按下列规定评判：

a) 车辆停止后，汽车前保险杠或者摩托车前轴未定于桩杆线上，且前后超出50cm的，不合格；

b) 起步时间超过规定时间的，不合格；

c) 车辆停止后，汽车前保险杠或者摩托车前轴未定于桩杆线上，且前后不超出50cm的，扣10分；

d) 车辆停止后，车身距离路边缘线30cm以上的，扣10分。

3. 侧方停车

侧方停车按下列规定评判：

a) 车辆入库停止后，车身出线的，不合格；

b) 中途停车的，不合格；

c) 行驶中轮胎触轧车道边线的，扣10分。

4. 曲线行驶

曲线行驶按下列规定评判：

a) 车轮轧道路边缘线的，不合格；

b) 中途停车的，不合格。

5. 直角转弯

直角转弯按下列规定评判：

a) 车轮轧道路边缘线的，不合格；

b) 中途停车的，不合格。