停车让行

禁令标志

禁令标志：禁止或限制车辆、行人交通行为的标志。颜色除个别标志外，为白底、红圈、黑图案，图案压杠。形状分为圆形、 矩形、八角形、顶角向下的等边三角形。

停车让行
表示车辆应在停止线前停车瞭望，确认安全后，方可通行。

减速让行
表示车辆应减速让行，告示车辆驾驶人应慢行或停车，观察干道行车情况，在确保干道车辆优先，确保安全的前提下，方可进入路口。

会车让行
表示车辆会车时，应停车让对方车先行。

禁止通行
表示禁止一切车辆和行人通行。

禁止驶入
表示禁止一切车辆驶入。

禁止机动车驶入
表示禁止各类机动车驶入。

禁止载货汽车驶入
表示禁止载货汽车驶入。

禁止电动三轮车驶入
表示禁止电动三轮车驶入。

禁止大型客车驶入
表示禁止大型客车驶入。

禁止小型客车驶入
表示禁止小型客车驶入。

禁止挂车、半挂车驶入
表示禁止挂车、半挂车驶入。

禁止拖拉机驶入
表示前方禁止各类拖拉机驶入。

禁止三轮汽车、低速货车驶入
表示禁止三轮汽车、低速货车驶入。

禁止摩托车驶入
表示禁止摩托车驶入。

禁止标志上所示的两种车辆驶入
表示禁止标志上所示的两种车辆驶入。

禁止各类非机动车进入
表示禁止各类非机动车进入。

禁止畜力车进入
表示禁止畜力车进入。

禁止人力货运三轮车进入
表示禁止人力货运三轮车进入。

禁止人力客运三轮车进入
表示禁止人力客运三轮车进入。

禁止人力车进入
表示禁止人力车进入。

禁止行人进入
表示禁止行人进入。

禁止向右转弯
表示前方路口禁止一切车辆向右转弯。

禁止向左转弯
表示前方路口禁止一切车辆向左转弯。

禁止小客车向右转弯
表示前方路口禁止小客车向右转弯。

禁止载货汽车左转
表示前方路口禁止载货汽车向左转弯。

禁止直行
表示前方路口禁止一切车辆直行。

禁止向左向右转弯
表示前方路口禁止一切车辆向左向右转弯。

禁止直行和向右转弯
表示前方路口禁止一切车辆直行和向右转弯。

禁止直行和向左转弯
表示前方路口禁止一切车辆直行和向左转弯。

禁止掉头
表示禁止机动车掉头。

禁止超车
表示该标志至前方解除禁止超车标志的路段内，不允许机动车超车。

解除禁止超车
表示禁止超车路段结束

禁止停车
表示在限定的范围内，禁止一切车辆停、放。

禁止长时停车
表示在限定的范围内，禁止一切车辆长时停、放，临时停车不受限制。

禁止鸣喇叭
表示禁止车辆鸣喇叭。

限制宽度
表示禁止装载宽度超过标志所示数值的车辆通行。

限制高度
表示禁止装载高度超过标志所示数值的车辆通行。

限制质量
表示禁止总质量超过标志所示数值的车辆通行。

限制轴重
表示禁止轴重超过标志所示数值的车辆通行。

限制速度
表示该标志至前方解除限制速度标志或另一块不同限速值的限制速度标志的路段内，机动车行驶速度(单位为km/h) 不准超过标志所示数值。

解除限制速度
表示限制速度路段结束。

停车检查
表示机动车应停车接受检查。

禁止运输危险物品车辆驶入
表示禁止运输危险物品车辆驶入。

海关
表示道路前方是海关，所有机动车应停车后方可通过。

区域禁止长时停车

区域禁止长时停车解除

区域禁止停车

区域禁止停车解除

区域限制速度

区域限制速度解除