解题参考

道路交通标线

一、道路交通标线的概念
道路交通标线是由标画于路面上的各种线条、箭头、文字、立面标记、突起路标和轮廓标等所构成的交通安全设施。它的作用是管制和引导交通，可以与标志配合使用，也可单独使用。
二、道路交通标线的分类
(一)按设置方式分类
纵向标线：沿道路行车方向设置的标线。
横向标线：与道路行车方向成角度设置的标线。
其他标线：字符标记或其他形式的标线。
(二)按功能分类
指示标线：指示车行道、行车方向、路面边缘、人行道等设施的标线。
禁止标线：表示禁止、限制等规定，车辆、行人需严格遵守的标线。
警告标线：促使车辆驾驶人及行人了解道路上的特殊情况，提高警觉，准备防范应变措施的标线。
(三)按型态分类
线条：标画于路面、缘石或立面上的实线或虚线。
字符标记：标画于路面上的文字、数字及各种图形符号。
突起路标：安装于路面上的用于标示车道分界、边缘、分合流、弯道、危险路段、路宽变化、路面障碍物位置的反光体或不反光体。
路边线轮廓标：安装于道路两侧，用以指示道路的方向、车行道的边界轮廓的反光柱(或片)。
(四)道路交通标线的标划区分
白色虚线：标画于路段中时，用以分隔同向行驶的交通流或作为行车安全距离识别线；标画于路口时，用以引导车辆行进。
白色实线：标画于路段中时，用以分隔同向行驶的机动车和非机动车，或指示车行道的边缘，设于路口时，可用做导向车道线或停止线。
黄色虚线：标画于路中段时，用以分隔对向行驶的交通流。标画于路侧或缘石上时，用以禁止车辆长时间在路边停放。
黄色实线：标画于路段中时，用以分隔对向行驶的交通流；标画于路侧或缘石上时，用以禁止车辆长时或临时在路边停放。
双白虚线：标画于路口时，作为减速让行线；设于路段中时，作为行车方向时间性可变车道线。
双黄实线：标画于路段中时，用以分隔对向行驶的交通流。
黄色虚实线；标画于路段中时，用以分隔对向行驶的交通流。黄色实线一侧禁止车辆超车、跨越或回转，黄色虚线一侧准许车辆超车、跨越或回转。
双白实线：标画于路口时，作为停车让行线。